江苏瑞祥化工有限公司

**环境信息公布**

根据《清洁生产审核办法》第十一条：“实施强制性清洁生产审核的企业，应当公布企业相关信息”的规定，本公司现将环境信息公布如下：

“双有”企业环境信息公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏瑞祥化工有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91321081765862024H | 法定代表人 | 冯为林 |
| 生产地址 | 扬州化学工业园区大连路2# | 生产周期 | 350天 |
| 所属行业 | 其他化工原料制造 | 联系人及电话 | 鞠建/0514-87568187 |
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 危险化学品制造、加工、销售及其技术开发、应用服务（按安全生产许可证所列项目经营）；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列项目经营）；吡虫啉原药制造、加工、销售；蒸汽制造、销售；火力发电。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；本企业的进料加工和三来一补业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准的方可开展经营活动） |
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量（t） | 用途 |
| 苯 | 80392.56 | 生产氯苯、二氯苯、苯胺、硝基苯等 |
| 硝酸 | 28202.48 | 生产硝基苯 |
| 2氯5氯甲基吡啶 | 901.528 | 生产吡虫啉 |
| 咪唑烷 | 886.222 | 生产吡虫啉 |
| DMF | 527.514 | 生产吡虫啉 |
| 浓硫酸 | 4028.44 | 氯气干燥、混酸硝化 |
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量（t） | 排放浓度 |
| 非甲烷总烃 | 1.2188 | 3.2mg/m³ |
| SO2 | 17.64 | 5.05mg/m³ |
| NOx | 83.96 | 24.05mg/m³ |
| 颗粒物 | 2.64 | 0.075mg/m³ |
| COD | 226.67 | 250.0mg/l |
| 氨氮 | 9.65 | 10.64mg/l |
| 总磷 | 0.72 | 0.79mg/l |
| 总氮 | 29.64 | 32.69mg/l |
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量（t） | 处置去向 |
| 氯化苯精馏残液 | 209.84 | 江苏鹏宇化工有限公司/盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
| 环氧氯丙烷精馏残液 | 171.73 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 苯胺精馏残液 | 46.46 | 泰兴苏伊士废料处理有限公司/响水新宇环保科技有限公司 |
| 硝基苯精馏残液 | 114.048 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 吡虫啉合成残液 | 215.57 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 二氯苯精馏残液 | 313.48 | 江苏鹏宇化工有限公司/盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
| 废硫酸 | 4238.38 | 江苏美乐肥料有限公司 |
| 废石棉绒 | 15.86 | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 |
| 生化污泥 | 452.8 | 镇江新宇固体废物处置有限公司/扬州杰嘉工业固废处置有限公司 |
| 废活性炭 | 12.7 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 |
| 废树脂 | 11.07 | 扬州东晟固废环保处理有限公司 |
| 废离子膜 | 0 | 扬州东晟固废环保处理有限公司 |
| 废机油 | 13.04 | 江苏迈奥环保科技有限公司 |
| 二氯苯胺废液 | 1.91 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 二氯硝基苯精馏残液 | 0 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 废油漆桶 | 3.94 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 废试剂瓶 | 2.22 | 镇江新宇固体废物处置有限公司 |
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 公司编制了突发环境事件应急预案并备案，按要求定期开展了环境风险防控措施演练，依法落实环境风险防控措施到位。 |

江苏瑞祥化工有限公司

二〇二一年三月十六日